**DEMETRA DW, Bellitalia Design**

1. ITA

La seduta lineare modulare Demetra DW, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite o Pietre Ricostituite Granito, dalla linea geometrica dotata di basamento con o senza sistema di livellamento. Una parte del piano di seduta è dotato di doghe in legno. La collezione, nella variante con livellamento, può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarle agli altri elementi della collezione Demetra.

1. ENG

The Demetra DW modular linear seat, made of reconstituted Precious Stones or reconstituted Granite Stones, has a geometric design with a base with or without levelling system. Part of the seating surface is fitted with wooden slats. The collection, in the variant with levelling, can be equipped with LED lighting. It can be combined with the other elements of the Demetra collection.

1. DIMENSIONI

L 1800 mm

W 600 mm

H 490 mm

1155 kg