**DEMETRA D, Bellitalia Design**

1. ITA

La seduta lineare modulare Demetra D, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite o Pietre Ricostituite Granito, dalla linea geometrica dotata di basamento con o senza sistema di livellamento. La seduta, nella variante con livellamento, può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarla agli altri elementi della collezione Demetra.

1. ENG

The Demetra D modular linear seat, made of reconstituted Precious Stones or reconstituted Granito Stones, has a geometric design with a base with or without levelling system. The seat, in the version with levelling system, can be fitted with LED lighting. It can be combined with the other elements of the Demetra collection.

1. DIMENSIONI

L 1800 mm

W 600 mm

H 490 mm

1170 kg