**ONDA DW, Lorenzo Tosolini**

1. ITA

Panca lineare modulare Onda DW, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite e Pietre Ricostituite Granito, con la seduta dotata di inserto monoposto in legno che si raccorda ai lati verticali inclinati verso l’interno. La seduta può essere dotata di illuminazione a LED. È possibile abbinarla agli altri elementi della collezione Onda.

1. ENG

Onda DW modular linear bench, made of Reconstituted Precious Stones and Reconstituted Granite Stones, with the seat equipped with a single wooden insert that connects to the vertical sides sloping inwards. The seat can be fitted with LED lighting. It can be combined with the other elements of the Onda collection.

1. DIMENSIONI

L 2000 mm

W 600 mm

H 470 mm

909 kg

1198 kg\*